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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS


TIMBRE DA EMPRESA

PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico nº      /2021

Ao

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ – CAMPUS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

A/C: Diretoria de Administração e Planejamento/ Setor de Compras

DADOS DE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social:       CNPJ:       I.E:      
Endereço:       Bairro:       Cidade:       CEP:      
Tel.:      	
Banco:       Agência:      ; C/C:      
Representante da Empresa:      
E-mail:      


	VALIDADE DA PROPOSTA:
	      dias

	PRAZO DE ENTREGA
	     

	Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como leis sociais, leis trabalhistas, seguros, taxas e contribuições, alimentação, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, nada mais sendo válido pleitear a esse título.


















	item
	Descrição  do objeto
	UND 
	Quant
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 15, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLADO POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO DIGITAL, TIPO PAINEL LCD, SENSIBILIDADE 5, FREQÜÊNCIA 50/60
	UND 
	1
	
	

	2
	BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 0,50, RESOLUÇÃO 0,01, COMPRIMENTO 292, LARGURA 210, ALTURA 70, QUANTIDADE DÍGITOS 5, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO
	UND 
	2
	
	

	3
	Conjunto p/ Abatimento do Tronco de Cone – Slump Test, incluindo bandeja e haste socadora.
	UND 
	3
	
	

	4
	MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO, CAPACIDADE 5, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-7215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, APLICAÇÃO ARGAMASSA
	UND 
	1
	
	

	5
	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO APARELHO DE VICAT AUTOMÁTICO, VOLTAGEM 220/380, USO DETERMINAÇÃO DE INÍCIO E FIM DE PEGA DE CIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 05 MOLDES TRONCO CÔNICOS, 05 AGULHAS DE PENETRAÇÃO
	UND 
	1
	
	

	6
	ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 20, TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO
	UND 
	1
	
	

	7
	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO PLANO INCLINADO, APRESENTAÇÃO SENSORES E MULTICRONÔMETRO DE ROLAGEM DE DADOS, APLICAÇÃO ENSINO DA MECÂNICA DA PARTÍCULA/LEIS DE NEWTON/ MO
	CONJ
	4
	
	

	8
	CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES PAINEL METÁLICO/TUBO ´U´/VASOS/ESCALAS MILIMETRADA, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA, MECÂNICA DOS FLUIDOS
	UND 
	4
	
	

	9
	CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES CONJUNTO PARA ESTUDO DA TEORIA CINÉTICA DOS GASES, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA
	UND 
	4
	
	

	10
	CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES CORPOS DE PROVA E SUPORTES/CILINDRO/VENTOINHA COM, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA, TERMODINÂMICA
	UND 
	4
	
	

	11
	CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES BANCO ÓTICO/LENTES ESFÉRICAS/PRISMAS/ESPELHOS/FONT, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA, ÓTICA
	UND 
	4
	
	

	12
	CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES CONJUNTO DE ELETRICIDADE, MAGNETISMO E ELETROMAGNE, FINALIDADE INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
	UND 
	4
	
	

	13
	CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES PAINEL DE ESTUDOS DE LIGAÇÕES EM SÉRIE E PARALELO, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA, ELETRODINÂMICA
	UND 
	4
	
	

	14
	CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES DIAPASÕES/CONTRAPESO/CAIXAS DE RESSONÂNCIA/MARTELO, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA, PROPAGAÇÃO DO SOM
	UND 
	4
	
	

	15
	CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 60 X 90, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 600
	UND 
	1
	
	

	16
	CROMATÓGRAFO, TIPO GASOSO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO DE ANÁLISE C/ DETECTOR ESPECTRÔMETRO DE MASSA, COMPONENTES INJETOR SPLIT/SPLITLESS, OUTROS COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA, ALARMES
	UND 
	1
	
	

	17
	Molde prismático p/ argamassa 4x4x16cm tripla, com base para adaptar em mesa de choque com acabamento interno que proporciona baixa rugosidade.
	UND 
	4
	
	

	18
	Molde para argamassa Ø 5x10cm, com base rosqueável, sem tampa, produzida em aço niquelado. 
	UND 
	36
	
	

	19
	Jogo de peneiras com armação em INOX 8X2 (serie normal e intermediaria) com as seguintes aberturas: 76 – 64 - 50 – 38 – 32 - 25 – 19 – 12,5 - 9,5 – 6,3 - 4,8 – 2,4 – 1,2 0,6 – 0,30 – 0,15 e 0,075 mm tampa e fundo malha importada (conjunto de peneiras para ensaio de granulometria em agregado miúdos e graúdos). NBR 7217.
	CONJ  
	1
	
	

	20
	Moldes para Corpos de Prova de Concreto cilíndricos, dimensões 10 cm X 20 (forma para concreto Ø 10x20cm, fabricada em exclusiva resina de engenharia indeformável, com alça e encaixe. Acompanha 4 parafusos metálicos. Conforme NBR 8045,5738 DNER-ME046).
	UND 
	36
	
	



O VALOR TOTAL É DE R$ (extenso).




Cidade/Estado,       de       de  2021

________________________________
REPRESENTANTE DA EMPRESA
CPF:      
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